**床单位臭氧消毒机功能与技术参数**

**一、主要功能：**

1、\*选用炭纤维环氧树脂材料独立开模成型，抗阻燃性强。纯手工打造，工艺精致，线条流畅、移动方便、不占用空间，符合人体工程学设计，外观以可爱的动物造型设计。（须提供专利证书或获得专利人授权生产制造、使用的证书）

2、\*双通道双路输出，可单路通道或双路通道进行处理；

3、采用高频陶瓷放电发生器，纯度高降低物理吸附作用的影响，安全可靠、消毒能力强，消毒效果稳定；

4、内置空气过滤、干燥系统，氮氧化物低，发生器使用寿命长；

5、三档定时运行模式，一键式操作更简便；

6、医用专用静音脚轮，配置万向二个和定向一个，带刹车片，单手移动方便，安全系数高；

7、\*臭氧输出管出气嘴选用不锈钢材质，耐腐蚀，无耗材投入；

8、\*消毒床罩接气嘴采用高密度聚乙烯树脂，化学稳定性好，耐磨、耐寒、韧性好、耐腐蚀使用寿命长。

**二、主要技术参数：**

1、外观尺寸：41cm×31cm×89cm

2、额定电压：AC 220V±22V

3、额定频率：50Hz±1Hz

4、功率：≤900W

5、\*臭氧浓度：≥2200mg/m3

6、臭氧产量：≥2500mg/h

7、消毒时间：30min、60min、120min三档可任选

8、臭氧泄漏量：＜0.16mg/m3

9、臭氧残留浓度：＜0.16mg/m3

10、臭氧还原时间：≥20min

11、消毒被褥数量：1～2床

12、\*标配：消毒袋1：50、消毒床罩1：100。

13、安全防护分类：I类B型设备

**三、其它：**

1、提供ISO:9001国际质量管理体系认证

2、提供ISO:13485医疗器械质量管理体系认证（CMD认证）

3、提供专利证书或获得专利人授权生产制造、使用的证书

4、提供卫生许可批件或消毒产品卫生安全评价报告备案凭证

5、提供保修期12个月。