产品要求

驾驶式洗地机**适用领域**

驾驶式洗地机特别适用于5000—10000m2场所使用：例如购物中心、物流仓库、生产车间、食堂、学校、地下停车场等地面使用.

**产品性能要求**

1. 通过两个简单的提拉升高和降低刷盘、吸水扒；
2. 两个注水口设计：大注水口可实现快速注水、小注水口适用于距离水源较远的场所；
3. 配有水量显示器，可直观观察水位变化；
4. 滤网可防止污水进入真空电机；
5. 污水箱易清洗。静音设计，适用于对声音敏感的环境；
6. 吸水扒易装卸，遇到障碍物时自动脱落，可保护吸水扒，帮助机器顺利通过；
7. 免维护蓄电池，保证连续工作时长；
8. 阿萌尔控制器，阿美德格真空电机，使用寿命长；
9. 智能充电器，可用在不同的电压环境；
10. 玛利希地刷，聚酰胺刷丝，柔韧耐磨，回弹性好；
11. 玛利希针盘，新设计，易于装卸百洁垫；
12. 美特威斯橡胶吸水胶条：PU材质耐油吸水胶条，橡胶材质耐磨吸水胶条。

**技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 驱动方式 | 齿轮传动 |
| 额定电压 | DC24V |
| 工作宽度 | 660mm |
| 吸水扒宽度 | 1000mm |
| 工作效率 | 3600m2/h |
| 洗地刷数量 | 2 |
| 洗地刷直径 | 340mm×2 |
| 洗地刷压力 | 30-60kg |
| 洗地刷速度 | 180rpm |
| 洗地刷马达 | 400W×2 |
| 吸水马达 | 600W |
| 行走马达 | 300W |
| 行走速度 | 0-5km/h |
| 最大爬坡度 | 8% |
| 转弯半径 | 750mm |
| 吸水力度 | 160mbar |
| 清水箱容量 | 70L |
| 污水箱容量 | 85L |
| 蓄电池组 | 3×DC8V 150Ah |
| 机器重量（不含配件） | 120kg |
| 机身尺寸（长×宽×高） | 1300mm×720mm×1340mm |
| 噪音水平 | 68dB(A) |
| 充电时间 | 8-10h |
| 连续工作时间 | 4-5h |
| 配件 | 针盘×2，洗地刷×2，蓄电池×3，充电器×1 |

售后服务

**1、免费进行操作培训**

 负责对操作人员进行使用操作培训、易耗件更换培训以及注意事项培训等。

**2、免费对设备定期检查**

 包括：电话回访、记录反馈信息，定期检查、维护、保养等。

**3、售后服务**

质保期为一年，终身保养。质保期内，因质量产生的故障，投标人提供免费维修（易磨损件除外）；因招标人使用不当造成的故障，或超出质保期的维修服务，可收取相应的维修成本费。

**4、有售后电话咨询，24-48小时能到达现场。**