眉山市彭山区中医医院医疗废物智能系统及硬件设备采购项目

项目概况及要求：医疗废物智能系统是院内医疗废物全流程的数字化管理，实现收集、入库、出库、实时数据监管。本项目建设按相关文件要求与四川卫监平台、无废四川平台进行数据对接。

项目参数：

1. 医废服务系统

接收医废信息，数据自动生成。包含医疗废物的收集时间、地点、收集人员、交接人员、种类、重量等信息，以及医废处置中心的接运信息、运输人员信息、运输车辆信息等。配套设备的软件系统及平台系统日常维护、数据安全备分，数据存储等云服务费，根据省平台要求同步更新升级。

1. 危险废物全过程监管系统

1.接收危废信息，数据自动生成，对接“无废四川”台账管理数据。

2.接收医废信息，数据自动生成，对接四川卫监平台管理数据。

1. 医疗废物收集车

1.700L-850L容量，内置蓝牙秤称重功能。

2.整车箱体为不锈钢，结构为高碳钢，表面烤漆，耐腐蚀性。含排污口，全车防水设计，方便清洗。

3.高精度蓝牙电子秤:实时传输重量数据；最大秤量范围：0-150kg 最小感量：1-10g

1. 智能手持终端

含医废收集、危废管理终端系统，支持穿戴防护手套操作。方便携带，配合蓝牙秤可脱离医废车独立完成医废收集任务。集成打印、扫码医废标牌、标识功能，配置条码录入、大容量储存器，彩色触控显示屏。支持有线及无线扫码识别。4G数据传输，全程扫码无需签字，防止交叉感染风险。

1. 蓝牙打印机

整机尺寸：≤127\*147\*64mm。

打印方式：热敏打印。

打印速度：40mm/s（允许±2%偏差）。打印宽度：100mm（允许±2%偏差）。打印分辨率：203DPI（允许±2%偏差）。电池：可拆卸锂电池。Wi-Fi：双频Wi-Fi手机直连。蓝牙：支持蓝牙

1. 医废标签纸

标签热敏打印纸，宽度60mm（允许±2%偏差）

1. 危废标签纸

标签热敏打印纸，宽度100mm（允许±2%偏差）

1. 物联卡

含流量，中国移动/中国电信/中国联通